ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ

	техническое (по НД)
	Очистители в аэрозольной упаковке

	
	
	

	химическое (по IUPAC)
	Отсутствует

	
	

	торговое
	Универсальный очиститель деталей BiBiCare

	
	

	синонимы
	Отсутствуют
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	Условное обозначение и наименование нормативного, технического или 
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)


	ТУ 20.41.32-002-28429928-18 «Очистители в аэрозольной упаковке»

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

	Сигнальное слово
	Осторожно
	

	Краткая (словесная):

Малоопасная продукция по степени воздействия на организм человека – 4 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. Обладает выраженным раздражающим действием на кожу и глаза. Воспламеняющийся аэрозоль. Может загрязнять объекты окружающей среды.

	Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

	

	ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ
	ПДК р.з., мг/м3
	Класс

опасности
	№ CAS
	№ ЕС

	Нефрас 80/120
	300/100 (п)
	4
	8032-32-4
	232-453-7

	Пропеллент углеводородный (смесь пропан, бутан - в пересчете на углерод)
	900/300 (п)

	Нет
	74-98-6 (пропан)
106-97-8 (бутан)
	200-827-9 (пропан)
203-448-7 (бутан)


ЗАЯВИТЕЛЬ 
 ООО НПО «ПолихимАэро»,
                                         Челябинск
                                    (наименование организации) 
     (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер    



(ненужное зачеркнуть)

	Код ОКПО
	2
	8
	4
	2
	9
	9
	2
	8
	Телефон экстренной связи
	     (351) 214-01-61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель организации-заявителя  ((((((((((((((((( 
  /       Хусаинов А.В.
/


(подпись)               м.п.
(расшифровка)
Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

	IUPAC
	–
	International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

	GHS (СГС)
	– 
	Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

	ОКПД 2
	– 
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	ОКПО
	– 
	Общероссийский классификатор предприятий и организаций

	ТН ВЭД
	– 
	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

	№ CAS
	– 
	номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

	№ ЕС
	– 
	номер вещества в реестре Европейского химического агенства

	ПДК р.з.
	–
	предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3

	Сигнальное слово
	–
	слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013


	1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

	1.1 Идентификация химической продукции

	1.1.1 Техническое наименование
	Очистители в аэрозольной упаковке [1].

	1.1.2 Краткие рекомендации по применению

(в т.ч. ограничения по применению)
	Жидкость для очистки и обезжиривания различных деталей мотоциклов, автомобилей, велосипедов, а также промышленного оборудования [1].

	1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

	1.2.1 Полное официальное название организации
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «ПолихимАэро»

	1.2.2 Адрес

(почтовый и юридический)
	454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 50, здание цех №2
454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 50, здание цех №2

	1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени
	8(351)214-01-61 
с 9:30 до 17:30

	1.2.4 Факс
	8(351)214-01-61

	1.2.5 Е-mail
	info@lavr.ru

	2 Идентификация опасности (опасностей)

	2.1 Степень опасности химической продукции в целом

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)
	Малоопасная продукция по степени воздействия на организм человека – 4 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 [3].

Воспламеняющийся аэрозоль: класс 2 [3];

Продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи: класс 2 [3];
Продукция, вызывающая серьезное поражение/раздражение глаз: класс 2А [3].

	2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

	2.2.1 Сигнальное слово
	Осторожно

	2.2.2 Символы (знаки) опасности
	Пламя, Восклицательный знак

	2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)
	Н223: Воспламеняющиеся аэрозоли
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение 
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

	3 Состав (информация о компонентах)

	3.1 Сведения о продукции в целом

	

	3.1.1 Химическое наименование

(по IUPAC)
	Отсутствует. Состав заданной рецептуры [2]

	3.1.2 Химическая формула
	Отсутствует. Состав заданной рецептуры [2]

	3.1.3 Общая характеристика состава

(с учетом марочного ассортимента; способ получения)
	Смесь на основе углеводородных растворителей с добавками активных компонентов и углеводородного пропеллента [1]
Марочный ассортимент:

Универсальный очиститель деталей BiBiCare

	3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки  на источники данных)

	Таблица 1 

	Компоненты

(наименование)
	Массовая

доля, %
	Гигиенические нормативы

в воздухе рабочей зоны [9]
	№ CAS
	№ ЕС

	
	
	ПДК р.з.,

мг/м3
	Класс

опасности
	
	

	Нефрас 80/120
	20 – 25 
	300/100 (п)
	4
	8032-32-4
	232-453-7

	Пропеллент углеводородный (смесь пропан, бутан - в пересчете на углерод)
	40 – 50 
	900/300 (п)

	Нет
	74-98-6 (пропан)
106-97-8 (бутан)
	200-827-9 (пропан)
203-448-7 (бутан)

	Примечание: п – пары, а – аэрозоль

	4 Меры первой помощи

	4.1 Наблюдаемые симптомы
	

	4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
	Слабость, головная боль, головокружение, кашель, першение в горле [4]. 

	4.1.2 При воздействии на кожу
	Сухость кожи, краснота, зуд. [4].

	4.1.3 При попадании в глаза
	Резь, слезотечение, покраснение, отек слизистой глаза [4].

	4.1.4 При отравлении пероральным 

путем (при проглатывании)
	Тошнота, рвота, боли в животе, диарея [4].

	4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

	4.2.1 При отравлении ингаляционным путем
	Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда [4-5].

	4.2.2 При воздействии на кожу
	Смыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью [4-5].

	4.2.3 При попадании в глаза
	Промыть проточной водой, при широко раскрытой глазной щели. При необходимости обратиться за медицинской помощью [4-5].

	4.2.4 При отравлении пероральным путем
	Обильное питье воды. Солевое слабительное. Активированный уголь. При необходимости обратиться за медицинской помощью [4-5].

	4.2.5 Противопоказания
	Отсутствует [4-5].

	5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

	5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности

(по ГОСТ 12.1.044-89)
	Воспламеняющийся аэрозоль. Продукт является пожаровзрывоопасным, что обусловлено входящим в его состав горючими веществами и пропеллентом [7].

	5.2 Показатели пожаровзрывоопасности

(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)
	Данные по продукции в целом отсутствуют, приведены по основным компонентам:
Нефрас 80/120 – Легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки (з.т.) 33 0С)

[6].

	5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность
	Оксид углерода – раздражающий и угарный газ, в первую очередь воздействующий на кровь. Концентрация в воздухе более 0,1% приводит к смерти в течение одного часа [7]. Диоксид углерода вызывает удушье [8].

	5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров
	В качестве средств пожаротушения при загорании используют воздушно-механическую пену, инертный порошок [1].

	5.5 Запрещенные средства тушения пожаров
	Не рекомендуется применять воду в виде компактных струй (из водометов и шлангов) [20]

	5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров

(СИЗ пожарных)
	При возгорании – боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами ли перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью. Комплект боевой одежды должен соответствовать ГОСТ Р 53264, ГОСТ Р 53269, ГОСТ Р 53268, ГОСТ Р 53265. 

	5.7 Специфика при тушении
	Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [4].

	6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

и их последствий

	6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

	6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях
	Сообщить в территориальную службу Роспотребнадзора. Приостановить движение транспорта (кроме специального). Изолировать опасную зону в радиусе 200м. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в средствах индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь или отправить на медицинское обследование [4].

	6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях

(СИЗ аварийных бригад)
	Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами А, Г. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [4].

	6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

	6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи

(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)
	Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, промыть большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию [4]. 

	6.2.2 Действия при пожаре
	Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния [1], [4].

	7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

	7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

	7.1.1 Системы инженерных мер безопасности
	Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной системой вентиляции. Оборудование должно быть герметичным. Выполнение оборудования, коммуникаций и освещения во взрывобезопасном исполнении. Защита от накопления статического электричества. Оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения. При ремонтных работах необходимо использовать инструмент во искробезопасном исполнении [1].

	7.1.2 Меры по защите окружающей среды
	Максимально герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбором в атмосферу  [1].

	7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке
	Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме авиационного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Высота штабеля при транспортировании железнодорожным транспортом не должна превышать 2,5 м для картонных ящиков и 1,5 м - для групповых упаковок. 

При транспортировании средств железнодорожным транспортом, единицы транспортной упаковки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 или ГОСТ 24597. 
Автотранспортом средства транспортируют в контейнерах, в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных осадков.
Транспортирование средств, предназначенных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, следует проводить по ГОСТ 15846. [1].

	7.2 Правила хранения химической продукции

	7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)
	Продукция хранится при температуре от минус 30 0С до плюс 300С в течение 5 лет с момента изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения [1]. Хранить в прохладном, проветриваемом помещении вдали от источников открытого огня и нагревательных элементов. Не допускается хранение продукции в помещении вместе с окисляющими газами и другими окислителями, горючими веществами и веществами, способными к самовоспламенению [21].

	7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)
	Продукцию фасуют в аэрозольную упаковку. Аэрозольная упаковка должна состоять из:

1) баллона аэрозольного алюминиевого моноблочного по ГОСТ 26220 или баллона аэрозольного жестяного сборного по ТУ 6-40-5793417-09-89. Допускается использование баллонов с типоразмерами по утвержденной в установленном порядке конструкторской документации предприятия-изготовителя или других, по качеству не ниже указанных. Химическую стойкость лакового покрытия наружных поверхностей баллона и клапана необходимо проверять уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) по ГОСТ 3134; 

2) клапана, распылительной головки, колпочка по ГОСТ 26891 или других, по качеству не ниже указанных. Колпачки должны легко сниматься, но не должны спадать.

 [1].

	7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту
	Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50 0С. Не разбирать. Беречь от детей [1].

	8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

	8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю 

(ПДК р.з или ОБУВ р.з.)
	ПДК р.з. = 300/100 мг/м3 для нефраса
ПДК р.з. = 900/300 мг/м3 для пропеллента (пропан, бутан) [9].

	8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях
	Приточно-вытяжная и местная системы вентиляции, а также обеспечение возможности естественного проветривания помещений. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Своевременная уборка помещений. Лабораторные работы проводить только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции [1].

	8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

	8.3.1 Общие рекомендации
	Избегать прямого контакта с продуктом. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Все работающие должны быть предупреждены об опасности приема продукта внутрь. Персонал должен проходить предварительный, при приеме на работу, и периодические медицинские осмотры. Не засасывать жидкость ртом при их переливании. Во время работы не курить и не принимать пищу. Места хранения и работы с продукцией должны быть оснащены аптечкой первой доврачебной помощи и средствами пожаротушения [1].

	8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)
	При превышении допустимых концентраций, применять респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67 по ГОСТ 12.4.004-74 или противогазы промышленные фильтрующие по ГОСТ 12.4.042-78, ГОСТ 12.4.121-83, с фильтрующими коробками марки А, М или БКФ [1].

	8.3.3 Средства защиты (материал, тип)

(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)
	В качестве средств индивидуальной защиты при производстве используют спецодежду из хлопчатобумажных тканей, спецобувь, перчатки из технической резины или неопрена, защитные очки, плотно прилегающие к лицу (например, очки защитные герметичные типа Г) [1].

	8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту
	При ликвидации проливов использовать респиратор или другие средства защиты дыхания [1].

	9 Физико-химические свойства

	9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)
	Однородная бесцветная жидкость  [1].

	9.2 Параметры, характеризующие ос​новные свойства продукции

(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)
	Избыточное давление при 20 0С, МПа (кгс/см2): 0,2 (2,0) – 0,6 (6,0)
Степень эвакуации, %, не менее: 95 
Массовая доля пропелента, %: 3 – 40 [1].

	10 Стабильность и реакционная способность

	10.1 Химическая стабильность

(для нестабильной продукции указать продукты разложения)
	Стабильно при соблюдении условий хранения и транспортирования [1].

	10.2 Реакционная способность
	Данные по продукции в целом – отсутствуют [1]. 

	10.3 Условия, которых следует избегать

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)
	Избегать работу вблизи открытого огня и раскаленных предметов [1]. Неполное сгорание или термическая деструкция может привести  к образованию токсичных продуктов (см. раздел 5).

	11 Информация о токсичности

	11.1 Общая характеристика воздействия

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)
	Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76 [3]. Оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути. Оказывает раздражающее действие на кожу и глаза[4].

	11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)
	Ингаляционно (при вдыхании), перорально (при проглатывании), при попадании на кожу и в глаза.

	11.3 Поражаемые органы, ткани и 

системы человека
	Центральная нервная, сердечно - сосудистая  и дыхательная  системы, печень, почки, желудочно-кишечный тракт [4].

	11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)
	Оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути [4]. 

	11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм 

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность,  кумулятивность и другие хронические воздействия)
	Данных по продукции в целом нет.



	11.6 Показатели острой токсичности

(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)
	DL50 >5000 мг/кг, в/ж, крыса [3]

DL50 >2000 мг/кг, н/к, кролик [3]

CL50 >5500 мг/м3 [3]

	12 Информация о воздействии на окружающую среду

	12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)
	Может представлять опасность при попадании в больших количествах в окружающую среду, особенно в водоемы и почву [10], [11]. 

	12.2 Пути воздействия на окружающую среду
	Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоемы и на рельеф, аварии и ЧС.

	12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

	12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

	Таблица 2 

	Компоненты
	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ
, класс опасности) 
	ПДК вода
 или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)
	ПДК рыб.хоз.
 или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)
	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)

	Нефрас 80/120
	ПДК атм.в. = 5 мг/м3, рефл.-рез., 4 класс опасности [13]
	ПДК вода = 0,1 мг/м3, орг. зап., 3 класс опасности [10]
	Не установлена [12]
	Не установлена [11]

	Пропан (в пересчете на углерод)
	Не установлена [13]
	Не установлена [10]
	Не установлена [12]
	Не установлена [11]

	Бутан
	ПДК атм.в. = 200 мг/м3, рефл., 4 класс опасности [13]
	Не установлена [10]
	Не установлена [12]
	Не установлена [11]

	
	
	
	Не установлена
	Не установлена

	12.3.2 Показатели экотоксичности

(СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)
	LL50=8,2 мг/л, 96ч, рыбы – нефрас [1]

ЕL50=4,5 мг/л, 48ч, ракообразные – нефрас [1]
ЕL50=3,1 мг/л, 72ч, водоросли – нефрас [14-15]

CL50 =49,9 мг/л, 96ч, рыбы – пропан [14]

CL50 =69,43 мг/л, 48ч, ракообразные – пропан [14]
ЕС50 = 16,47 мг/л, 96ч, водоросли – пропан [14]

LС50 = 147,54 мг/л, 96ч, рыбы – бутан [14]

LС50 = 69,43 мг/л, 48ч, ракообразные – бутан [14]

ЕС50 = 19,37 мг/л, 96ч, водоросли – бутан [14]
	
	Не установлена
	Не установлена

	12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)
	По продукции в целом нет данных. 
	
	Не установлена
	Не установлена

	13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

	13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании
	Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенными в разделах 7 и 8 ПБ.

	13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)
	Отходы, испорченный продукт собрать в герметичную емкость, промаркировать и передать на уничтожение (термическое обезвреживание) на полигоны промышленных (токсичных промышленных или твердых бытовых) отходов или в места, согласованные с местными санитарными органами. Невозвратную или вышедшую из употребления тару ликвидируют как основной отход. Все действия выполняют в соответствии СанПиН 2.1.7.1322-03.

	13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту
	Утилизировать как бытовой отход.

	14 Информация при перевозках (транспортировании)

	14.1 Номер ООН (UN)

(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)
	1950 [16]

	14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования
	Аэрозоли. Легковоспламеняющиеся. [16]

Универсальный очиститель деталей BiBiCare [1].

	14.3 Применяемые виды транспорта
	Железнодорожным, водным, автомобильным транспортом [1].

	14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:
	

	  - класс
	2 

	  - подкласс
	2.1 

	  - классификационный шифр 

  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)
	2111, при ж/д перевозках – 2101 

	  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности
	3 [17]

	14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:
	

	  - класс или подкласс
	2

	  - дополнительная опасность
	Нет

	  - группа упаковки ООН
	Отсутствует [16]

	14.6 Транспортная маркировка

(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)
	Верх, Пределы температуры, Беречь от влаги  [18].

	14.7 Аварийные карточки

(при железнодорожных, морских и др. перевозках)
	Аварийная карточка №220 при ж/д перевозках. 

Аварийная карточка F-D, S-U при перевозках водным транспортом [19].

	15 Информация о национальном и международном законодательствах

	15.1 Национальное законодательство

	15.1.1 Законы РФ
	Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, Федеральный закон от 18 июля 1998 г. «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» № 2300-1,  Федеральный закон от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды
	Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.008.Е.001417.04.20 от 20.04.2020

	15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
	Продукция не попадает под действие международных конвенций и соглашений.

	16 Дополнительная информация

	16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …»)
	Паспорт безопасности разработан впервые в соответствии с ГОСТ 30333-2007.

	16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности


	1. ТУ 20.41.32-002-28429928-18 «Очистители в аэрозольной упаковке. Технические условия».
2. Рецептура к ТУ 20.41.32-002-28429928-18 «Очистители в аэрозольной упаковке. Рецептура».
3. Расчетные методы: Классификация опасности смеси, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм.
4. Аварийная карточка № 328.

5. Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. Регистрационный номер № BT-000541 (www.rpohv.ru).
6. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. –М.: Асс. «Пожнаука», 2004. –576 с.

7. Справочник фельдшера/ ред. А.Н. Шабанова. –М.: «Медицина», 1984.

8. ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. –М.: «Издательство стандартов», 1995.

9. ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (www.pravo.gov.ru, 23.04.2018) 
10. ГН 2.1.5.1315-03/ ГН 2.1.5.1316-03 ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003.

11. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2042-06 ПДК/ОДУ химических веществ в почве: Гигиенические нормативы. – М.: Миндздрав РФ, 2006.
12. Федеральное агентство по рыболовству. Приказ № 20 от 18.01.2010.

13. ГН 2.1.6.2309-07 ОБУВ загрязняющих веществ атмосферном воздухе населенных мест. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003/2007.
14. www.echa.europa.eu
15. www.gestis-en.itrust.de
16. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила.
17. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. – М.: «ИПК Издательство стандартов», 2004.
18. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. - М.: «Стандартинформ», 2008.
19. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд.7/ Под ред. Н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной. Т.1. – Л.: «Химия», 1976.




� ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – ре�зор�бтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-ре�зор�бтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).


� Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования


� Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)


� Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок





