	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: 
	Стартовая жидкость 400 мл ABRO MASTERS
	

	НОМЕР ПРОДУКТА / РАЗМЕР:
	SF-650-400-AM-RW 
	Дата: 6/18/2024


РАЗДЕЛ 1
Идентификация вещества и компании / Обязательства



	ИМЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
	ABRO INDUSTRIES, INC.

	АДРЕС:
	3580 Blackthorn Drive South Bend, IN 46628 USA

	ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
	Стартовая жидкость

	ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ:
	574-232-8289

	АВАРИЙНЫЙ 24-ЧС ТЕЛЕФОН:
	800-424-9300 / 703-527-3887


РАЗДЕЛ 2
Определение угрозы



Классиыикация:
Легковоспламеняющийся аэрозоль (категория 1) 
Острая токсичность, Перорально (категория 4) 
Раздражение кожи (категория 2)
Мутагенность половых клеток (категория 2) 
Канцерогенность (категория 2) 
Репродуктивная токсичность (категория 2)
Специфическая токсичность для органов-мишеней-однократное воздействие (категория 3), специфическая токсичность для центральной нервной системы - повторное воздействие, пероральное воздействие (категория 2), опасность аспирации для нервной системы (категория 1)
Ярлык пиктограммы:


	Сигнальное слово:
	ОПАСНОСТЬ

	Фразы опасности:
	Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Контейнер под давлением, может лопнуть при нагревании. Хранить в недоступном для детей месте. Может привести к летальному исходу при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Может быть вреден при вдыхании. Вызывает раздражение кожи. Может вызвать сонливость или головокружение. Предполагается, что может нанести ущерб фертильности или ребенку в утробе. Предположительно вызывает генетические дефекты. Может вызвать рак. Может вызвать повреждение органов (нервной системы) при длительном или повторном воздействии при проглатывании.


	Меры предосторожности:
	Перед применением получить специальные инструкции. Не работайте, пока все меры безопасности не будут прочитаны и поняты. Беречь от тепла, искр и открытого огня. Не распыляйте на открытое пламя или другой источник возгорания. Не разбирайте и не сжигайте даже после использования. Избегайте вдыхания пыли, паров или аэрозолей. Тщательно вымыть кожу после применения. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта. Надевайте защитные перчатки.



	Ответная реакция:
	При проглатывании: немедленно вызвать токсикологический центр или врача. Не вызывайте рвоту. Прополощите рот. При попадании на кожу (или волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой/ душем. ПРИ ВДЫХАНИИ: Выведите человека на свежий воздух и держите его комфортно для дыхания. Если вы подверглись воздействию или обеспокоены: обратитесь за медицинской помощью. При появлении раздражения кожи обратитесь к врачу. Снимите загрязненную одежду и постирайте перед повторным использованием. В случае пожара: используйте сухой песок, сухую химическую или спиртостойкую пену.


	Хранение/утилизация:
	Хранить закрытым в хорошо проветриваемом месте. Беречь от солнечных лучей. Не подвергайте воздействию температур, превышающих 50 °C/122 °F. Держите контейнер плотно закрытым. Утилизируйте содержимое / контейнер на одобренный завод по удалению отходов.

	Прочее:
	Хранить в недоступном для детей месте. Если требуется медицинская консультация, имейте под рукой контейнер с продуктом или этикетку. Прочтите этикетку перед использованием.
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РАЗДЕЛ 3
Состав / информация о компонентах


	КОМПОНЕНТЫ
	CAS номер
	% по весу

	Эфир
	60-29-7
	45-50%

	Петролейный Эфир
	8032-32-4
	35-45%

	Моторное масло
	нет
	1-2%

	Сжиженный нефтяной газ
	68476-85-7
	10-15%


РАЗДЕЛ 4
Меры первой помощи



Меры первой помощи
	Немедленная медицинская помощь:
	Лечить симптоматически. Пары раздражают глаза и дыхательные пути. Пары могут вызвать внезапный пожар или взрыв. Основными путями проникновения являются контакт с кожей, вдыхание, проглатывание и контакт с глазами.

	Глаза
	Немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

	Кожа
	Немедленно промойте кожу большим количеством воды. Снимите одежду. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Стирайте одежду отдельно перед повторным использованием.

	Проглатывание
	Немедленно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании не вызывайте рвоты. Дайте жертве стакан воды или молока. Немедленно обратитесь к врачу или в Токсикологический центр. Никогда не давайте ничего через рот человеку без сознания.

	Вдыхание
	Вынести на свежий воздух. Если человек не дышит, сделайте ему искусственно дыхание. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


	Признаки и симптомы чрезмерного воздействия:
	Головные боли, головокружение, тошнота, снижение артериального давления, изменения частоты сердечных сокращений и цианоз могут быть результатом чрезмерного воздействия пара или воздействия на кожу. Длительное вдыхание может быть вредным. Длительный или повторный контакт с кожей может привести к обезжириванию и высыханию кожи, что может привести к раздражению кожи и дерматиту (сыпи). Жидкие аэрозоли и пары этого продукта раздражают и могут вызвать боль, слезотечение, покраснение и отек, сопровождающиеся ощущением жжения и/или ощущением мелкой пыли в глазах. Этот материал может быть вредным или смертельным при проглатывании. Вызывает коррозию и может вызвать серьезные и необратимые повреждения полости рта, горла и желудка. Чрезмерное воздействие может привести к повреждению нервной системы, легких или почек.



Специальное лечение:	Принимайте общие поддерживающие меры и лечите симптоматически.
РАЗДЕЛ 5
Противопожарные меры



	Средства пожаротушения
	Сухой химикат, пена, углекислый газ, песок. Вода может быть неэффективной при тушении..

	Опасное Горение:
	Этот продукт легко воспламеняется при высоких температурах. При горении могут выделяться токсичные пары, газы или пары. Они могут включать окись углерода и углекислый газ.

	Средства защиты и меры предосторожности для пожарных:
	Используйте водяную струю для охлаждения контейнеров, подвергшихся воздействию огня, и в качестве защитного экрана. Наденьте полный комплект защитного снаряжения, включая химические очки и перчатки.

	Испытание на воспламеняемость по проекции пламени
	Не доступен.


РАЗДЕЛ 6
Меры при непреднамеренном выбросе



	Личные меры предосторожности, средства защиты и аварийные процедуры:
	Избегайте вдыхания паров, если этот продукт используется при высоких температурах. Держитесь подальше от потенциальных источников возгорания. Мойте руки после работы и перед едой.

	Методы / материалы для локализации и очистки:
	Сдерживайте разгрузочный материал. Устраните все источники воспламенения или легковоспламеняющиеся вещества, которые могут соприкоснуться с разливом этого материала. Попытайтесь вернуть бесплатный продукт, если это возможно.

	Процедуры Эвакуации:
	Изолировать область. Держите ненужный персонал подальше

	Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
	Не допускайте попадания пролитого продукта в общественную канализацию или открытые водоемы.



РАЗДЕЛ 7
Обращение и хранение



	Меры предосторожности для безопасного обращения

	Избегайте вдыхания паров, если этот продукт используется при высоких температурах. Держитесь подальше от потенциальных источников возгорания. Тщательно мойте руки после работы и перед едой.

	Условия безопасного хранения
	Хранить емкость плотно закрытой в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить вдали от сильных окислителей. Не храните этот материал в открытых контейнерах без этикеток.


РАЗДЕЛ 8
Контроль воздействия / личная защита



	Рекомендации при 
воздействии:	
	Если образуется масляный туман, соблюдайте предел воздействия OSHA 5 мг / м3. Для компонентов продуктов нет рекомендаций ACGIH, NIOSH или OSHA по воздействию на окружающую среду.

	Технический контроль:
	Используйте общую вентиляцию и, по возможности, местную вытяжку в замкнутых или замкнутых пространствах. Соблюдайте правила промышленной гигиены.

	Средства личной защиты:
Кожа
	
Химически стойкие перчатки с термозащитой.

	Глаза
	Надевайте защитные очки или маску для лица.

	Дыхательные пути
	В нормальных условиях респиратор обычно не требуется.


РАЗДЕЛ 9
Физические и химические свойства




	Внешний вид и физическое состояние:
	Прозрачная жидкость

	Запах:
	Керосин и ароматизаторы

	Порог Запаха:
	Не доступен.

	рН:
	Не определяется.

	Температура Плавления/Замерзания:
	< - 73o C

	Начальная температура кипения и диапазон кипения:
	34.6-80o C

	Точка возгорания:
	> - 45o C (проба в закрытой чашке)

	Скорость испарения:
	Медленнее, чем эфир.

	Воспламеняемость (твердое вещество, газ)
	Не определено.

	Верхние / нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности
	1.1-2.5% (нижняя) 10.0-36% (верхняя)

	Давление пара
	<500 кПа

	Плотность пара
	2.0-3.0

	Относительная плотность / удельный вес
	0.64-0.71

	Растворимость
	Растворим (вода)

	Коэффициент разделения n-октанол/вода
	Не определено.

	Температура самовоспламенения:
	>160oC

	Температура разложения:
	Недоступно

	Вязкость:
	Недоступно

	%- VOC Содержание:
	>90%



РАЗДЕЛ 10
Стабильность и химическая активность 



	Реакционная способность:
	Продукт нереактивный при нормальных условиях использования.

	Химическая стабильность:
	Стабильный

	Возможность опасных реакций:
	Неизвестно.

	Условия, которых следует избегать (например, статический разряд, удары или вибрация):
	Избегайте чрезмерного нагрева и всех источников воспламенения.

	Несовместимые материалы:
	Сильные окислители, сильные кислоты и сильное основание.

	Опасные Продукты Разложения: 
	Углекислый газ, окись углерода.

	Опасная полимеризация:
	Не произойдет.


РАЗДЕЛ 11
Токсикологическая информация



	Меры Токсичности: Тетрахлорэтилен
	Этот материал обычно инертен. Данные по данному продукту в целом отсутствуют.

	Хронические эффекты:
	Данные по продукту в целом отсутствуют.

	NTP канцероген:
	Не указан.

	IARC канцероген:
	Не указан.

	OSHA Канцероген: Тератогенность: Репродуктивное воздействие: 
Мутагенность:
Прочая информация:
	Не указан.
Данные по продукту в целом отсутствуют. 

Данные по продукту в целом отсутствуют.
Данные по продукту в целом отсутствуют. Данные по продукту в целом отсутствуют.


РАЗДЕЛ 12
Экологическая информация



	Экотоксичность:
	Никакой информации нет. Держите продукт подальше от канализации и водных путей.

	Стойкость и разлагаемость:
	Никакой информации нет

	Биоаккумулятивный потенциал:
	Никакой информации нет

	Подвижность в почве:
	Никакой информации нет

	Другие неблагоприятные последствия:
	
Никакой информации нет



РАЗДЕЛ 13
Утилизация отходов


	Хранение и утилизация
	Храните контейнер плотно закрытым и в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от сильных окислителей. Не храните этот материал в открытых и немаркированных контейнерах. Хранить в недоступном для детей месте.


	Способ утилизации отходов :
	Отгруженный продукт не соответствует определению или характеристикам опасных отходов. Никакие номера отходов EPA не применимы для компонентов этого продукта. Сжигайте материал в контролируемых условиях в одобренной мусоросжигательной установке.
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РАЗДЕЛ 14
Информация о транспорте



Описания мультимодальных перевозок приводятся в информационных целях и не учитывают размеры контейнеров. Наличие описания отгрузки для конкретного вида транспорта (морского, воздушного и т. д.) не означает, что продукт упакован надлежащим образом для данного вида транспорта. Вся упаковка должна быть проверена на пригодность перед отправкой, и соблюдение применимых правил является исключительной ответственностью лица, предлагающего продукт для транспортировки.

	США DOT
	Номер НК:
	НК1950

	
	Надлежащее отгрузочное наименование:
	Аэрозоли, легковоспламеняющиеся, н.у.к.

	
	Класс опасности:
	2.1

	
	Группа кпаковки:
	Нет

	
	Исключения:
	Может поставляться в ограниченном количестве или как потребительский товар.

	
	Экологические опасности:
	Нет.

	
	Транспортировка навалом:
	
Нет данных.

	
	Особые меры предосторожности:
	
ERG#115

	IMO/IMDG
	
Номер НК:
	
НК1950

	
	Надлежащее отгрузочное наименование:
	

Аэрозоли

	
	Класс опасности:
	2.1

	
	Группа кпаковки:
	Нет

	
	Исключения:
	Может поставляться в ограниченном количестве

	
	Экологические опасности:
	Нет

	
	Транспортировка навалом:
	Нет данных.

	
	Особые меры предосторожности:
	
EmS F-D, S-U

	ICAO/IATA
	
Номер НК:
	
НК1950

	
	Надлежащее отгрузочное наименование:
	Аэрозоли, легковоспламеняющиеся, н.у.к.

	
	Класс опасности:
	2.1

	
	Группа кпаковки:
	Нет

	
	Исключения:
	Нет – Только грузовым воздушным судном.

	
	Экологические опасности:
	Нет

	
	Транспортировка навалом:
	Нет данных

	
	Особые меры предосторожности:
	
Нет

	Канада
	
Номер НК:
	
НК1950

	(TDG)
	Надлежащее отгрузочное наименование:
	Аэрозоли

	
	Класс опасности:
	2.1

	
	Группа кпаковки:
	Нет

	
	Исключения:
	Может быть реклассифицировано как ограниченное количество.

	
	Экологические опасности:
	Нет

	
	Транспортировка навалом:
	Нет данных.

	
	Особые меры предосторожности:
	
ERG#115



РАЗДЕЛ 15
Нормативная информация 



Все компоненты этого продукта внесены в список TSCA Агентства по охране окружающей среды США. Ни один из компонентов не указан в разделе 302 SARA (40 CFR 355, приложение A), SARA 313 (40 CFR 372.65) или CERCLA (40 CFR 302.4). Ни один из компонентов продукта не указан в списках штатов Калифорния, Флорида, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси или Пенсильвания. Все известные (непатентованные) компоненты этого продукта перечислены в реестре существующих химикатов EINECS. Ни один из компонентов этого продукта не включен в Список раскрытия ингредиентов, контролируемых в Канаде.

РАЗДЕЛ 16
Дополнительная информация



Мы уверены, что вся предоставленная информация верна. Предлагается добросовестно, но без гарантии. Поскольку условия использования находятся вне нашего контроля, пользователь принимает на себя всю ответственность и риски.

Поставщик отказывается от всех явных или подразумеваемых гарантий товарной пригодности или пригодности для конкретного использования в отношении продукта или информации, представленной здесь, за исключением соответствия спецификациям по контракту. Вся информация, представленная здесь, основана на данных, полученных от производителей и / или из признанных технических источников. Хотя информация считается точной, мы не делаем никаких заявлений относительно ее точности или достаточности. Условия использования находятся вне нашего контроля, поэтому пользователи несут ответственность за проверку данных в своих собственных условиях эксплуатации, чтобы определить, подходит ли продукт для их конкретных целей, и они принимают на себя все риски, связанные с их использованием, обращением и утилизацией продукта. Пользователи также принимают на себя все риски в отношении публикации, использования или доверия к информации, содержащейся в данном документе. Эта информация относится только к указанному здесь продукту и не относится к его использованию в сочетании с любым другим материалом или процессом.
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